**Информация по пожарному сертификату ООО "Лоймина"**

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.03.2009 N 241 отделочные материалы подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Подтвердить соответствие пожарным нормам можно в форме декларации (когда производитель сам заявляет о том, что его продукция соответствует нормам) или в форме сертификата (когда это соответствие подтверждает независимый орган сертификации, аккредитованный в системе МЧС России).

ООО "Лоймина" получила сертификат. Он действует на обои брендов "Лоймина" и "Миласса" сроком с 19.10.2015 по 18.10.2018. Наличие у продукции пожарного сертификата обозначается знаком СТР на этикетке ("Соответствие Техническому Регламенту").

Наша продукция соответствует классу пожарной опасности КМ5 (см. 1-ую стр. сертификата). Это самый высокий класс, т.е. наши обои очень горючие (самый лучший класс – КМ0 / негорючие материалы). Такой показатель складывается из нескольких параметров: горючесть, воспламеняемость, дымообразующая способность и токсичность (см. подробную информацию на 2-ой стр.).

Для клиентов важно, что у нас в принципе такой сертификат есть, т.е. мы выполнили требования Постановления Правительства и прошли процедуру сертификации. Предъявляя сертификат, мы информируем покупателя о классе пожарной опасности продукции, а клиент должен сам знать или судить о том, годятся ли обои для поклейки в конкретном помещении, и брать ответственность на себя.

Для внутреннего пользования можно предоставить такую информацию:

По функциональной пожарной опасности здания и помещения делятся на несколько категорий и подкатегорий. Материалами класса КМ5 можно отделывать следующие помещения:

Ф1 — здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:

Ф1.3 — многоквартирные жилые дома

Ф1.4 — одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные

Ф2 — здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе:

Ф2.3 — театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей на открытом воздухе

Ф2.4 —музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения на открытом воздухе

Ф3 — здания организаций по обслуживанию населения, в том числе:

Ф3.2 — здания организаций общественного питания

Ф3.4 — поликлиники и амбулатории

Ф3.5 — помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей

Ф3.6 — физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани

Ф4 — здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе:

Ф4.1 — здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования

Ф4.3 — здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов

Ф4.4 — здания пожарных депо

Ф5 — здания производственного или складского назначения, в том числе:

Ф5.1 — производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские

Ф5.2 — складские здания, сооружения, строения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения

Ф5.3 — здания сельскохозяйственного назначения